旅館(公共)建築物設置無障礙設施確有困難者，得依下列無障礙改善通則辦理，未來本縣旅館只要配合以下通則改善則無需提報諮詢小組審查由本府逕行備查。
	  （一）避難層出入口：

出入口平臺淨寬與出入口同寬，淨深不得小於一百二十公分。

（二）避難層坡道及扶手：

1.坡道淨寬不得小於九十公分。

2.坡度：坡道因空間受限，坡度得設置活動式斜坡版，且應視需要設置服務鈴。

（三）樓梯：

1.扶手：兩端平臺高差在二十公分以上者，如設置扶手將影響通路順暢者，不須設置。

2.樓梯底版高度：樓梯底版至其直下方地板面淨高未達一百九十公分部分應設防護設施，可使用格柵、花臺或任何可提醒視障者之設施。

（四）昇降設備：

1.機廂尺寸：入口不得小於八十公分，機廂深度不得小於一百十公分。

2.引導：昇降機設有點字之呼叫鈕前方三十公分處之地板，應作三十公分乘以六十公分之不同材質處理。

3.點字：呼叫鈕及直式操作盤，按鍵左邊應設置點字。

4.標示：昇降機外部應設置無障礙標誌。

（五）廁所盥洗室：

1.扶手：馬桶兩側牆面得採用扶手。
2.受限於建築基地及結構無法改善者，得以人員引導至距離出入口五十公尺範圍內同側街廓之無障礙廁所盥洗室替代。

3.受限於建築基地及結構無法改善者，得以現有廁所盥洗室替代之，且經人員協助可供乘坐輪椅者使用。

（六）停車空間：

受限於建築基地及結構無法改善者，得以建築物出入口距離五十公尺範圍內同側街廓有身心障礙者專用停車位，並於出入口標示該專用停車位位置替代。


