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	分區

建蔽率%

容積率%

備註

住宅區

60

180

面臨1號道路之退縮建築部分，除第16點另有規定，從其規定外，應退縮3公尺建築。
商業區

70
280

牆面線退縮2公尺建築

乙種工業區

70

210

 

港區

40

80
 

加油站專用區
40
80
 

機關用地

50

250

 

國小用地

50
150
 

零售市場用地
50

240

批發市場用地

40

120

變電所用地
50
100
電力事業用地
50

250

社教機構用地
50

250

污水處理廠用地

50

100

郵政事業用地

50

250

自來水事業用地

50

250




