澎湖縣行人安全環境總健檢及行動改善方案
1、 基本資料
(1) 基本概況
本縣面積126.04km2，人口約10萬，密度約854人/km2，共有6鄉市，其中以馬公市為核心發展地帶。
	鄉市名稱
	土地面積km2
	人口數
(截至113年11月30日)
	人口密度

	馬公市
	34.37
	64,040
	1863.25

	湖西鄉
	31.68
	16,152
	509.85

	白沙鄉
	20.11
	10,133
	503.88

	西嶼鄉
	18.31
	8,222
	449.04

	望安鄉
	13.98
	5,420
	387.70

	七美鄉
	7.59
	3,941
	519.24

	合計
	126.04
	107,908
	


(2) 道路系統
本縣道路系統有縣道201、202、203、204及205，總長77.817km；鄉道為澎2、澎3、澎5、澎6、澎7、澎8、澎8-1、澎9、澎9-1、澎10、澎11、澎12、澎13、澎14、澎15、澎17、澎19、澎20、澎21、澎22、澎23、澎25、澎26、澎27、澎28、澎31、澎33、澎34、澎35、澎36、澎38、澎39及澎41，總長119.21km；都市計畫道路總長96.67km。
2、 現況及未來趨勢
(1) 目前人口結構
	鄉市名稱
	111年
	112年
	113年
	近3年
成長率

	馬公市
	63,657
	63,957
	64,040
	+0.30%

	湖西鄉
	15,820
	16,059
	16,152
	+1.05%

	白沙鄉
	10,047
	10,087
	10,133
	+0.43%

	西嶼鄉
	8,341
	8,290
	8,222
	-0.71%

	望安鄉
	5,448
	5,409
	5,420
	-0.26%

	七美鄉
	3,910
	3,937
	3,941
	+0.40%

	合計
	107,223
	107,739
	107,908
	


(2) 人口結構
	112年
	0-4歲
	5-9歲
	10-14歲
	15-19歲
	20-29歲
	30-49歲
	50-64歲
	65歲以上

	人口數
	3947
	3361
	3206
	4593
	15699
	31997
	24503
	20433

	所占比
	3.66%
	3.12%
	2.98%
	4.26%
	14.57%
	29.7%
	22.74%
	18.97%



(3) 行人量較大之處所
行人量較大主要集中於人口密度較高居住區域馬公市。另外，醫療院所(看診民眾出入)、各級學校(學童上下學)、傳統市場與商圈(採買民眾聚集)等處所，也較易產生行人。
3、 	現況及未來趨勢
(1) 各級學校之數量：
幼兒園27所，國小計35所，國中計13所，高中計2所，大學計1所。
(2) 各級醫院及醫療院所之數量：
3家醫院，14所衛生所。
(3) 公共運輸場站之數量：
3座機場，公車站位295處、公車候車亭113座、公車站牌86座。
(4) 政府機關、國營事業及公園之數量:
111處政府機關、22處國營事業及80處公園。
(5) 傳統市場之數量:
1. 馬公市:文澳攤販中場、北辰公有零售市場
2. 西嶼鄉:池東村公有零售市場
3. 七美鄉:七美鄉公有零售市場
4. 白沙鄉:赤崁攤販集中場、吉貝攤販集中場
4、 行人環境重點改善區域現況盤點
(1) 全縣(市)道路公里數
1. 道路總長度公里數：680公里
2. 人行道公里數：52.59公里
3. 無人行道公里數：627.41公里
4. 人行道普及率：7.7%
5. 預計分年、分期改善數量：預計每年改善人行道500公尺，後續視需要爭取經費情形逐年增加改善長度。
(2) 校園週邊之道路: 
1. 各級學校數量:
幼兒園27所，國小計34所，國中計14所，高中計2所，大學計1所
2. 人行道普及率:
 人行道長度6,881.5公尺，道路長度30,347.6公尺，普及率為22.68%。
3. 行人燈普及率
目前暫無正確數據，學校周邊大門口如有設有號誌，應已全數設有行人專用號誌，未來將再持續對校園周邊鄰近號誌化路口檢視。
4. 行穿線退縮普及率
目前行穿線繪設原則皆依「道路標誌標線號誌設置規則」劃設，倘學校另有增減需求再行邀集相關單位現勘研議。
(3) 醫療院所週邊之道路:
1. 各級醫療院所數量
3家醫院，14所衛生所
2. 人行道普及率(符合營建署人行道淨寬規範之人行道) :
人行道長度438公尺，道路長度5,088.5公尺，普及率8.6%。
3. 行人燈普及率
目前暫無正確數據，醫療院所週邊道路皆有設置號誌，無專設行人燈，未來將是使用需求評估設置。
4. 行穿線退縮普及率
目前行穿線繪設原則皆依「道路標誌標線號誌設置規則」劃設，倘院所周邊另有增減需求再行邀集相關單位現勘。
(4) 大眾運輸場站週邊之道路:
1. 各類大眾運輸場站數量:
3座機場，公車轉運站295處、搭船客運商港1處
2. 人行道普及率:
人行道長度286.4公尺，道路長度768.2公尺，普及率37.28%。
3. 行人燈普及率
大眾運輸場站週邊道路皆有設置號誌，部分有專設行人燈，未來將視使用需求評估設置。
4. 行穿線退縮普及率
目前行穿線繪設原則皆依「道路標誌標線號誌設置規則」劃設，倘大眾運輸場站另有增減需求再行邀集相關單位現勘。
(5) 政府機關、國營事業及公園週邊之道路:
1. 各級政府機關及國營事業數量: 
111處政府機關、22處國營事業及80處公園。
2. 人行道普及率:
人行道長度14,770.5公尺，道路長度50154.9公尺，普及率29.45%。
3. 行人燈普及率(分成已有、改善中、預計分年、分期改善完成)周邊皆有設置號誌，部分設行人燈，未來將是使用需求評估設置。
4. 行穿線退縮普及率：
大眾運輸場站週邊道路皆有設置號誌，部分有專設行人燈，未來將視使用需求評估設置。
(6) 號誌化路口
1. 號誌路口之數量:190處
2. 號誌化路口行穿線普及率：暫無相關數據
3. 行人燈普及率：暫無相關數據
4. 其他改善項目：暫無提案需求
(7) 無號誌化路口(兩條道路或以上相交都算)
1. 無號誌路口之數量：暫無相關數據
2. 無號誌化路口停讓標誌(線)普及率：暫無相關數據
3. 無號誌化路口行穿線普及率：暫無相關數據
4. 其他改善項目：暫無提案需求
四、 行人安全環境改善之整體執行規劃
(1) 整體規劃原則:
1. 「人車分流、速度管理」: 若為速限50(含)公里以上之道路，原則上以設置實體人行道為原則；若為巷弄鄰里道路，路幅不足之處，則以速度管理、共享道路(行人優先)為原則，各縣市因地制宜辦理。
2. 應有從家門到校門、家門到生活據點、點連成線、線連成塊、塊連成面之規劃。
3. 整體改善計畫

	
	友善行人環境
(工程)
	行為
(路口停讓行人及行人不違規穿越)
(執法、監理)
	文化
(觀念的養成及
認同行人安全)
(教育、宣導)

	點的改善
	如: 應優先執行行人早開或保護時相、行穿線退縮、或左轉保護時相之處

可優先執行人行道暢通、校園圍牆退縮之處

主、次要道路全面設置實體人行道；巷弄鄰里道路則得設置標線型人行道

8公尺以上無號誌路口全面劃設行穿線(兩兩行穿線間應距離50公尺以上)
	路口停讓行人執法常態化

有停再開標誌的時候就是要停再開

有行人站在路口行穿線旁等待穿越時，車輛就是要停下來

行人應從行穿線穿越

取締行人違規穿越
	有停再開標誌的時候就是要停再開

有行人站在路口行穿線旁等待穿越時，車輛就是要停下來

行人應從行穿線穿越

行人安全社會運動

	線的改善
	串聯上述各點(已可優先串聯之處優先執行)

行人徒步區

安全的通學巷道
	騎樓整平及暢通

機車退出人行道
	

	面的改善
	行人安全示範區

交通寧靜區

	
	行人安全社會運動


(2) 各工作小組改善目標: 
1. 工程: 透過好的工程設計減少人車衝突及駕駛失誤
2. 監理: 教導駕駛人如何於路口停讓、違規駕駛人矯正機制、運輸業源頭管理及教育
3. 執法: 養成駕駛人及行人的正確用路行為
4. 教育: 從小即教育正確及安全過馬路、教導行人正確及安全的用路觀念及行為
5. 宣導: 觀念的養成及民眾認同行人安全為優先(翻轉車本為人本)
(3) 現階段改善標的(目前現況盤點、分年分期預計改善總數、已經改善多少，還有多少要改、如何改等；相關經費編列情形及期程規劃)
1. 重點區域附近之人行道:52.59公里
2. 重點區域附近之行人燈/號誌:暫無錄案須增設案件。
3. 重點區域附近之路口停讓行為:已獲核定補助經費辦理中
(4) 執行機制、經費預估及經費來源
應明確訂定各工作項目之主政及協辦單位，並定期於貴縣市道安會報進行專案簡報，並由首長主持。
(5) 可能遇到之困難及預計解決方式
1. 部分阻擋設施跨局處業務及涉及民眾私有財產拆建工作，本府積極溝通協調並提供合理改善期限。
(6) 執行期程
113年1月~116年12月
五、行人友善環境觀測指標及定期滾動檢討機制
(1) 目標設定
1. 核心指標:達無行人事故數。
2. 行為指標:未停讓行人違規率低於10%。
3. 行動指標:
(1) 人行道淨寬不足0.9m路段目前為16處，預計改善10處。
(2) 斜坡道串聯及不符規定目前尚有115處，預計改善60處。
(2) 定期滾動檢討機制
1. 定期檢視之項目: 核心、行為、行動指標
2. 所訂定之計畫是否依所規劃之機制及期程推展
3. 檢討機制之會議等相關會議現由本府秘書長主持。
4. 若檢視項目不如預期，遭遇困難為何?
積極溝通協調並研擬改善方案。
5. 應如何調整? 
配合中央經費積極爭取執行，並研擬替代方案。
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