澎湖縣     鄉（市）     村（里）天然災害住屋勘查報表

一、調查時間：     年     月     日         聯絡電話：                    

二、戶長姓名：                        國民身份證號碼：                    
三、受災戶地址：                           

四、房屋所有權： □自有     □承租(借)

五、住屋結構：□鋼骨   □鋼筋水泥   □磚   □木   □竹   □其他：        
六、受災情形：全戶共   間；受災房屋種類為：□客廳□飯廳□連棟之廚房□浴室□其他：        
 (一)不符「住屋毀損，不堪居住」規定原因，概述：                                           
 (二)符合救助規定「住屋毀損，不堪居住」：

Ａ、地震造成者：

□1.住屋塌陷程度達2分之1以上者。

□2.受災戶住屋屋頂倒塌或樓板毀損，塌陷面積達2分之1以上者。

□3.樑柱：混凝土剝落、鋼筋外露之樑柱達樑柱總數百分之20以上者；或箍筋斷裂、鬆脫、主筋挫曲混泥土脆裂脫出，樓層下陷之樑柱總數百分之10以上者。

□4.牆壁：

□(甲)厚度15公分以上之鋼筋混凝土牆牆內主筋斷裂挫曲，混凝土碎裂之結構牆長度達總結構牆長度百分之20以上者。

□(乙)8吋磚牆裂縫大於0.5公分者之長度達磚牆總長度百分之50以上者。

□(丙)木、石、土造等住屋牆壁剝落毀損，屋頂下陷達2分之1者。

□5.住屋傾斜率達30分之1以上者(傾斜率(T/H)；屋頂測移T公分，建築物高度H公分)。

□6.住屋遭砂石掩埋或積砂泥，其面積及深度答簷高2分之1火100公分以上者。

□7.住屋上部結構與基礎錯開達5公分以上之柱基占總柱基數達百分之20以上者。

□8.住屋基礎掏空、下陷：

□(甲)住屋柱基掏空數達總柱基數百分之20以上者。

□(乙)住屋基礎不均勻沉陷，沉陷率達50分之1者(沉陷率：沉陷差D/建物寬或長L)。

□(丙)其他經工務(建設)主管機關認定者。

Ｂ、非地震造成者

□1.受災戶住屋屋頂連同椽木塌毀面積超過3分之1；或鋼筋混凝土造成住屋屋頂之樓板、橫樑因災龜裂毀損，非經整修不能居住者。

□2.受災戶住屋牆壁斷裂、傾斜或共同牆壁倒損，非經整修不能居住者。

七、其他：需臨時災民收容   人；□是  □否/需輔導貸款復建；□是  □否/需列低收入戶第     款。

八、查報單位簽章：

    鄉（市）長：　　　　　　業務主管：　　　　　承辦人：　　　　　村（里）長：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　村（里）幹事：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　協辦單位及人員（管區警員）：

九、住屋毀損簡圖：（或附粘貼照片     張）

十、填表說明：

 (一)本表應由村里幹事、村里長查報，必要時會同管區員警辦理，並由鄉市公所核定。

 (二)本查報表應填一式三份，分送縣政府、鄉市公所各一份，一份自行留存備查。

 (三)表內資料如有修改應蓋章以示負責，未填寫或無需填寫之空格，應以「０」填入。

 (四)受災戶所稱之「戶」，限於災前已在現址辦理戶籍登記，且居住於現址者。

 (五)「住屋」毀損部分之計算以臥室、客廳、飯廳及連棟之廚廁、浴室為限，餘畜舍、倉庫、工寮等及非與住屋連棟之廚廁，不得列入計算。

 (六)勘查人員於勘查災害時，應詳實依法填報並簽章，以明責任。

