	澎湖縣白沙通梁都市計畫(第四次通盤檢討)現行土地使用分區管制資料一覽表
98.08.06發布實施

	分區

建蔽率%

容積率%

備註

住宅區

60

150

  

商業區

70

210

  

傳統建築區

60

120

原有建築物拆除後之修建、增建、改建、拆除後重建應保留原有風貌，並經縣都市設計審議委員會審查同意後始得發照建築，必要時容積率可增加至150

加油站用地

40

80

 

機關用地

50

150

 

宗教專用區

50

100

 




